enable (en) => pour commencer

conf t (configure terminal) => mode configuration terminal

host <switch> => sélectionne le switch

show run => info ports

Link Aggregation Control Protocol (LACP)

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#host switch1

switch1(config)#int range fa0/1-2

switch1(config-if-range)#channel-group 1 mode active

switch1(config-if-range)#channel-protocol lacp

creation trunk :

une fois dans l’interface entrer switchport mode trunk